太仓市自来水有限公司管网水每月水质检测数据公示

表1

	采样日期
	2026-10-08

	采样地点
	镇洋幼儿园

	样品性质
	管网水

	合格率（%）（和各项次/总项次）
	100

	序号
	检测项目
	单位
	《生活饮用水卫生标准》GB5749
	检测结果

	1
	色度
	度
	≤15
	<5

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.35

	3
	臭和味
	---
	无异臭、异味
	无

	4
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.81

	5
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	未检出

	6
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出

	7
	游离氯
	mg/L
	≥0.05且≤2.0
	0.12


表2
	采样日期
	2026-10-08

	采样地点
	裕盛鞋厂

	样品性质
	管网水

	合格率（%）（和各项次/总项次）
	100

	序号
	检测项目
	单位
	《生活饮用水卫生标准》GB5749
	检测结果

	1
	色度
	度
	≤15
	<5

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.20

	3
	臭和味
	---
	无异臭、异味
	无

	4
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.81

	5
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	未检出

	6
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出

	7
	游离氯
	mg/L
	≥0.05且≤2.0
	0.15


表3
	采样日期
	2026-10-08

	采样地点
	新毛加油站

	样品性质
	管网水

	合格率（%）（和各项次/总项次）
	100

	序号
	检测项目
	单位
	《生活饮用水卫生标准》GB5749
	检测结果

	1
	色度
	度
	≤15
	<5

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.25

	3
	臭和味
	---
	无异臭、异味
	无

	4
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.96

	5
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	未检出

	6
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出

	7
	游离氯
	mg/L
	≥0.05且≤2.0
	0.31


表4
	采样日期
	2026-10-08

	采样地点
	新湖加油站

	样品性质
	管网水

	合格率（%）（和各项次/总项次）
	100

	序号
	检测项目
	单位
	《生活饮用水卫生标准》GB5749
	检测结果

	1
	色度
	度
	≤15
	<5

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.31

	3
	臭和味
	---
	无异臭、异味
	无

	4
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.86

	5
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	未检出

	6
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出

	7
	游离氯
	mg/L
	≥0.05且≤2.0
	0.20


表5
	采样日期
	2026-10-08

	采样地点
	桃园新村

	样品性质
	管网水

	合格率（%）（和各项次/总项次）
	100

	序号
	检测项目
	单位
	《生活饮用水卫生标准》GB5749
	检测结果

	1
	色度
	度
	≤15
	<5

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	0.20

	3
	臭和味
	---
	无异臭、异味
	无

	4
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	≤3
	0.89

	5
	菌落总数
	CFU/ mL
	≤100
	未检出

	6
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出

	7
	游离氯
	mg/L
	≥0.05且≤2.0
	0.48


