太港环建〔2025〕44号
关于对太仓京程新材料科技有限公司无溶剂UV涂料研发项目环境影响报告表的批复

太仓京程新材料科技有限公司：

你公司委托苏州常卫环保科技有限公司编制的《太仓京程新材料科技有限公司无溶剂UV涂料研发项目环境影响报告表》（项目编号：71rg2f，以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下：

一、本建设项目位于太仓港经济技术开发区协鑫路26-1号长三角先进材料创新中心内，租用苏州金仓立环保材料科技有限公司（511m2），主要从无溶剂UV涂料的研发。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、建设项目在工程设计、建设和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求并着重做好以下工作：

1、全厂生活污水须收集后接管至港城污水厂集中处理。

2、本项目共设1个排气筒。废气污染物为VOCs、臭气浓度。大气污染物排放按《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关规定执行。

3、加强噪声监管，生产设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4、按“减量化、资源化、无害化及就近处置”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。危险废物必须委托具有《危险废物经营许可证》的单位进行收集、处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。

5、本项目所需配套的雨污水系统、事故应急池等工辅设施须依托长三角先进材料创新中心。 

6、该项目在设计、施工建设和生产运行中应遵守安全生产相

关规定，对环境治理设施应开展安全风险辨识管控。按《报告表》要求落实各类事故风险防范措施，制定相应的应急预案并定期演练。

三、根据项目区域总量平衡方案，本项目污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：

大气污染物排放量：VOCs 0.0093。

该项目最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。

四、按《固定污染源排污许可分类管理名录》及时申领排污许可证，如所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

你公司须服从长三角先进材料创新中心统一的环境管理，并承担环境保护主体责任。

附表：太仓京程新材料科技有限公司无溶剂UV涂料研发项目环评审批基础信息表 

太仓港经济技术开发区管理委员会

                                  2025年10月21日

	抄送：苏州市太仓生态环境局、太仓港经济技术开发区安全生产与环境保护局、太仓港经济技术开发区化工园区管理办公室。

	太仓港经济技术开发区管理委员会

2025年10月21日印发

　　 2021年5月18日印发




附表 ：
太仓京程新材料科技有限公司无溶剂UV涂料研发项目

环评审批基础信息表

	项
目
基
本
情
况
	建设项目名称
	太仓京程新材料科技有限公司无溶剂UV涂料研发项目

	
	备案证号
	太港管备

〔2025〕142号
	项目代码
	2506-320555-89-01-279400

	
	建设地点
	苏州市太仓港经济技术开发区协鑫西路26-1号

	
	国民经济
行业类别
	M7320 工程和技术研究和试验发展
	建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展 98专业实 验室、研发（试验）基地-其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）

	
	项目性质
	新建
	环评等级
	环境影响报告表

	
	编制人
	周志国
	资格证书
管理编号
	07353143506310065

	
	生产工艺
	详 见 报 告 表

	污
染
防
治
设

	
	治理措施

	
	废水
	生活污水（化粪池）收集后接管至港城污水厂集中处理。

	
	废气
	有组织废气：DA001排气筒（25m）排放研发过程产生的VOCs、臭气浓度（集气罩+二级活性炭吸附装置）。

无组织废气：VOCs、臭气浓度（车间通风）。

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声。

	
	固体废物
	固废仓库
	1间 2 m2

	
	
	危废仓库
	1间 6 m2

	
	事故池
	1座 100m3（依托园区）


告 知 书
太仓京程新材料科技有限公司：

你单位在取得建设项目批复文件后，按国家相关法律、法规做好以下工作：

1、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告书（表）》的最终版本予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

2、建设项目须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
3、建设项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。
4、建设单位应按《报告书（表）》要求严格落实各类风险防范措施，建立隐患排查治理制度等应急管理规定，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

5、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

6、建设单位应按《报告书（表）》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应当依照《排污许可管理条例》规定，按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

                          太仓港经济技术开发区管理委员会                                    2025年10月21日



