太港环建〔2025〕48号
关于对太仓市维龙新材料有限公司引进先进设备，年产2000吨无卤阻燃剂、1173吨硫酸钠（副产品）技改项目环境影响报告书的批复

太仓维龙化工有限公司：

你公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制的《太仓市维龙新材料有限公司引进先进设备，年产2000吨无卤阻燃剂、1173吨硫酸钠（副产品）技改项目环境影响报告书》（项目编号：o975g0，以下简称《报告书》）收悉，经审查，批复如下：

一、本项目在淘汰年产3200吨聚氨酯树脂产能的基础上，对现有250m2助剂车间及工辅设施进行适应性改造，增设1座1500m2丙类仓库，建设无卤阻燃剂生产线。技改后全厂年度总产能减少27吨，形成年产5000吨皮革表面处理剂、3000吨助剂、6978吨无卤阻燃剂、6800吨聚氨酯树脂及副产品4093吨硫酸钠的生产规模。原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、建设项目在工程设计、建设和环境管理中，建设单位须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求并着重做好以下工作：

1、按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水系统。项目母液废水、多次洗涤废水依托厂内MVR蒸发后回用，不外排。纯水制备废水回用于循环冷却塔补充水，不外排。全厂生活污水接管至太仓港城污水处理厂集中处理。

2、本次技改依托现有4个排气筒（2#、3#、4#、5#）及废气治理设施。废气污染物包括VOCs、乙烯、硫酸雾、颗粒物。大气污染物排放按《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关规定执行。

3、加强噪声监管，生产设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4、按“减量化、资源化、无害化及就近处置”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。危险废物必须委托具有《危险废物经营许可证》的单位进行收集、处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。副产品硫酸钠（结晶体，纯度92%以上）应符合《工业无水硫酸钠》（GB/T 6009-2014）标准，企业须按《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）尽快开展环境风险评价。 

5、该项目在设计、施工建设和生产运行中应遵守安全生产相关规定，对环境治理设施应开展安全风险辨识管控。按《报告书》要求落实各类事故风险防范措施，制定相应的应急预案并定期演练。

三、本项目无新增污染物排放，若以后涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

附表：太仓市维龙新材料有限公司引进先进设备，年产2000吨无卤阻燃剂、1173吨硫酸钠（副产品）技改项目环评审批基础信息表  

太仓港经济技术开发区管理委员会

                                  2025年11月10日

	抄送：苏州市太仓生态环境局、太仓港经济技术开发区安全生产与环境保护局、太仓港经济技术开发区化工园区管理办公室。

	太仓港经济技术开发区管理委员会

2025年11月10日印发

　　 2021年5月18日印发




附表 ：

太仓市维龙新材料有限公司引进先进设备，年产2000吨无卤阻

燃剂、1173吨硫酸钠（副产品）技改项目环评审批基础信息表

	项
目
基
本
情
况
	建设项目名称
	太仓市维龙新材料有限公司引进先进设备，年产2000吨无卤阻燃剂、1173吨硫酸钠（副产品）技改项目

	
	备案证号
	太港管备

〔2025〕188号
	项目代码
	2506-320555-89-02-255590

	
	建设地点
	江苏省苏州市太仓港经济技术开发区化工区协鑫中路1号

	
	国民经济
行业类别
	C2662 专项化学用品制造
	建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业 26 44专用化学产品制造 266；全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）

	
	项目性质
	改建
	环评等级
	环境影响报告书

	
	编制人
	孙佳楠
	资格证书
管理编号
	2015035320350000003511320082

	
	生产工艺
	详 见 报 告 书

	污
染
防
治
设

	
	治理措施

	
	废水
	母液废水和多次洗涤废水经（pH 调节+板框压滤+MVR 蒸发）处理后回用，不外排；
纯水制备废水用于循环冷却塔补充水，不外排；

生活污水接管至太仓港城污水处理厂集中处理。

	
	废气
	有组织废气：

2#排气筒（15m）排放放空尾气VOCs（氮气吹扫+TO炉），TO炉废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；

3#排气筒（15m）排放不凝尾气硫酸雾、干燥废气VOCs（碱液喷淋+二级活性炭吸附装置）；

4#排气筒（15m）排放粉碎废气颗粒物（旋风分离+氮气吹扫+布袋除尘）、包装颗粒物（滤筒除尘器）；

5#排气筒（15m）排放硫酸储罐排放的硫酸雾（碱液喷淋）。

无组织废气：VOCs（车间通风）。

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声。

	
	固体废物
	固废仓库
	1间 45 m2

	
	
	危废仓库
	1间 67 m2

	
	水池
	应急事故池  1座 450 m3

初期雨水池  1座 270 m3


告 知 书
太仓市维龙新材料有限公司：

你单位在取得建设项目批复文件后，按国家相关法律、法规做好以下工作：

1、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告书（表）》的最终版本予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

2、建设项目须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
3、建设项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。
4、建设单位应按《报告书（表）》要求严格落实各类风险防范措施，建立隐患排查治理制度等应急管理规定，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

5、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

6、建设单位应按《报告书（表）》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应当依照《排污许可管理条例》规定，按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

                          太仓港经济技术开发区管理委员会                                    2025年11月10日



