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[bookmark: _Toc18832]1 任务由来及规划概述
[bookmark: _Toc9965]1.1 任务由来
[bookmark: _Hlk55462185]太仓市科技产业园（原太仓市高新技术产业园）于2005年经太仓市人民政府批复同意，2010年1月15日由太仓市政府以太仓市高新技术产业园名义推进开发建设。其中一、二期总规划面积8.22平方公里，规划范围东至 204国道及吴塘河、南至太蓬公路及杨泾河、西至昆山市界、北至新浏河，并于2011年12月以太仓市高新技术产业园为名编制了《太仓市高新技术产业园规划环境影响报告书》，于2011年12月21日经原太仓市环境保护局审批同意实施（太环计﹝2011﹞584号）。
2013年2月，太仓市人民政府组织成立了太仓市科技产业园管理委员会，园区定名为太仓市科技产业园。2018年2月太仓市城厢镇人民政府委托编制了《太仓市科技产业园规划环境影响跟踪评价报告》，并于2018年12月取得审核意见（太环审﹝2018﹞1号），规划面积仍为8.22平方公里。
结合园区实际发展情况，2024年，城厢镇人民政府对太仓市科技产业园范围进行了调整，于2024年3月取得太仓市人民政府《关于同意城厢镇工业园区范围调整的批复》（太政复﹝2024﹞30号），明确太仓市科技产业园规划面积为6.06km2，东至204国道、南至太蓬路、西至昆山界-新明路、北至新浏河。
由于太仓市科技产业园发展起步较早，产业发展较为粗犷，门类繁杂，各产业之前缺乏联动，目前园区产业发展已到瓶颈，优质企业扩建受阻，低效企业转型困难，缺乏更新路径。同时，结合太仓市科技产业园范围调整，太仓市城厢镇人民政府启动编制太仓市科技产业园的新一轮开发建设规划，规划面积为6.06km2。
本开发建设规划以促进工业用地提质增效、产业转型升级为目标，贯彻落实高质量发展要求，以更新为手段，以提升为重点，通过完善区域功能，强化园区空间环境整治和保障基础设施支撑体系。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》等有关法律法规的要求，太仓市城厢镇人民政府委托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司同步开展环境影响评价工作。本次规划环评在规划纲要编制阶段介入，与规划专题研究和规划编制、修改、完善进行全程互动。评价单位在对园区进行现场踏勘、收集有关资料、开展专题研究和广泛征询意见等工作的基础上，编制完成《太仓市科技产业园开发建设规划（2024-2035年）环境影响报告书》。
[bookmark: _Toc25299]1.2 规划范围和期限
（1）规划范围
东至204国道、南至太蓬路、西至昆山界-新明路、北至新浏河。规划面积为6.06km2（其中0.495km2为永久基本农田，不开发）。
（2）规划期限
2024～2035年，规划近期：2024～2030年，规划中远期：2031年～2035年。现状基准年为2023年（部分数据更新至2024年）。
[bookmark: _Toc20380]1.3 产业定位
以高端装备、先进材料、汽车零部件为主导产业，配套发展相应的科研、生产、服务体系。
高端装备：细分通用和专用装备、精密机械装备、智能装备、航空智造等。
先进材料：细分为先进无机非金属材料、高性能纤维复合材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、生物医用材料、储能电池等。
汽车零部件：细分为汽车核心零部件、新能源汽车零部件等。
[bookmark: _Toc4738]1.4 产业布局
[bookmark: _Hlk68708253]区域布局规划为产业转型加速区、嘉昆太先进材料产业区、嘉昆太数智装备产业区和嘉昆太汽车装备产业区。
产业转型加速区：以通用和专用装备、精密机械装备、传统建材为主，进行转型升级。
嘉昆太先进材料产业区：以先进材料为主，大力发展先进无机非金属材料、高性能纤维复合材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、生物医用材料、储能电池等，配套产业转化项目，形成先进材料产业区，打造先进材料产业集群。
嘉昆太数智装备产业区：以智能装备、航空航天装备等高端装备为主的产业区。
嘉昆太汽车装备产业区：以汽车核心零部件、新能源汽车零部件为主汽车装备产业区。
[bookmark: _Toc11778]1.5 基础设施规划
1.5.1 给水工程
根据规划用水量指标和建设用地的用地性质、用地面积计算规划给水量。规划区最高日需水量为2.34万m3/d，日变化系数取1.2，平均用水量为1.95万m3/d。由太仓市第三水厂供给，水源取自长江，建设规模为40万m3/d。规划沿永丰路、胜泾路、良辅路敷设DN500给水管，构成规划区给水主干环网。其余道路规划敷设DN200~DN300给水支管，并与主干管网相连，构成规划区环网供水系统。
1.5.2 排水工程
（1）排水体制
规划范围内采用雨污分流排水体制。
（2）污水处理厂
规划区域污水接入城镇污水管网后，排入园区外的南郊污水处理厂，处理规模为4万m3/d，尾水排入老浏河。
（3）污水管道
规划污水主管沿主干路敷设，沿新农路敷设DN400-DN800污水主管，污水管沿途收集区域内地块污水，吴塘河以西地区经2#泵站提升后，沿陈门泾路设计DN500压力管、DN600污水管排至新农路，最终通过1#泵站提升后，沿老浏河路已实施DN800污水管排至南郊污水处理厂。其余道路规划敷设DN300-DN400污水管。
（4）雨水工程
规划范围内水网密布，排水条件良好，规划控制地块竖向，利用地形雨水自然散排至内部水系，场地雨水尽量减少进入道路排水系统，减少雨水管网工程设施建设。一般道路设置必要雨水管，收集道路积水。
雨水沿管道就近排入水体，管径DN500～1350毫米，为保持良好的景观效果，控制排出口管顶标高低于常水位。
1.5.3 供电工程
（1）电源
规划范围内以110kv胜泾变作为主供电源，远期随着用电负荷的增加，在科技产业园新增一处变电站，位于永丰路东侧良辅路南侧，按3×63MVA主变控制。10KV中压配网采用环网分段布置，开环运行的结构；根据负荷分布特点设置10KV变电所。
（2）工程布置
根据电力专项规划，220kv高压线由新湖变沿204国道接至110KV胜泾变，采用埋地线方式，110KV电力线由胜泾变沿204 国道向南接至南郊变。保留新园路西侧现状500KV架空线，向北接至太仓变，向南接至苏州变。10KV配电线路可根据实际情况采用地埋或架空的敷设方式，主干路或者具有景观要求的道路宜埋地，其它道路可结合绿化带采用架空敷设。
1.5.4 燃气工程
（1）燃气管网规划
规划区内燃气管网由科教新城沿良辅路接入，在规划区内沿良辅路、胜泾路、陈门泾路、胜昔路、永丰路、永胜路敷设DN200中压燃气管网，全部沿市政道路敷设，其余道路敷设DN100-DN150管，中压燃气管道主要敷设在人行道或非机动车道下。低压燃气管道主要敷设在地块内，由区域中低压调压站或楼栋调压箱引出低压管道，根据地块内建筑的布局，延伸至各建筑，并对终端用户供气。
（2）用气量预测
规划区总用气量为1359.24万标准立方米/年。
[bookmark: _Toc28442]2 规划协调性分析
[bookmark: _Toc28792]2.1与区域发展规划的协调性分析
太仓市科技产业园本轮规划的总体功能定位为：以开放创新、协同合作为引领，充分发挥区位优势、产业优势和环境优势，重点完善服务配套建设、提升产业能级，促进产城融合，将产业园打造成为：集高端装备、先进材料、汽车零部件为主的临沪科创新高地·产业转型新样板。规划形成以高端装备、先进材料、汽车零部件为主导产业，配套发展相应的科研、生产、服务体系。
太仓市科技产业园本轮规划的功能定位及产业定位与《长江三角洲城市群发展规划（2016-2020，展望至2030年）》《〈长江三角洲区域一体化发展规划纲要>江苏实施方案》《长江经济带发展规划纲要》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏省城镇体系规划（2015-2030）》《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《太仓市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《太仓市国土空间总体规划（2021-2035年）》等对区域及太仓市科技产业园的发展目标和发展要求相符。
[bookmark: _Toc24609]2.2与国土空间总体规划协调性分析
太仓市科技产业园规划范围本次规划范围内存在部分永久基本农田（49.5公顷），本轮规划要求基本农田维持现状，禁止非法占用。对于涉及的一般农用地，应确保用地开发与国土空间总体规划一致，在取得用地指标许可后可开发。规划建设用地均位于城镇开发边界范围内，14.8公顷位于城镇开发边界范围外，均为水域。太仓市科技产业园规划范围均不占用生态保护红线，本轮规划与太仓市“三区三线”划定成果基本相符。
本轮规划范围不涉及江苏省生态空间管控区域，周边距离最近的生态空间管控区域为北侧紧邻的浏河（太仓市）清水通道维护区。与区域“生态环境分区管控”要求相协调。
[bookmark: _Toc12496]2.3与生态空间保护区域相关规划的协调性分析
对照最新“三区三线”划定成果，太仓市共有2处国家级生态保护红线，分别为长江太仓浏河饮用水水源保护区、江苏苏州金仓湖省级湿地公园，均不在本次科技产业园规划范围内。
对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于太仓市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1587号），科技产业园本轮规划范围不涉及江苏省生态空间管控区域，周边距离最近的生态空间管控区域为北侧紧邻的浏河（太仓市）清水通道维护区。本轮规划与生态空间保护区域相关规划相协调。
[bookmark: _Toc12020]2.4与产业相关政策、法规、规划的协调性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则（试行）》《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》等产业政策，太仓市科技产业园的规划产业中重点发展的项目不含以上文件中的禁止、淘汰类项目。太仓市科技产业园本轮规划产业发展方向与相关产业政策相符。
[bookmark: _Toc13922]2.5与生态环境保护和污染防治相关规划、政策协调性分析
太仓市科技产业园本轮规划制定了环境保护规划目标和主要指标体系，明确了资源利用、产业结构调整、环境质量改善、污染物排放总量控制、生态建设的要求，提出了大气环境、水环境、声环境和土壤环境的治理措施以及生态系统保护要求。综上分析，以国家、江苏省、苏州市和太仓市在资源节约、环境保护和生态建设方面的相关要求为依据，太仓市科技产业园本轮规划与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》《苏州市“十四五”生态环境保护规划》《太仓市“十四五”生态环境保护规划》等要求相符。
[bookmark: _Toc25400]2.6与区域“三线一单”的相符性分析
根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，园区符合省级生态环境分区管控要求。根据《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，太仓科技产业园所处的环境管控单位名称和类型为太仓市科技产业园（重点管控单元），太仓科技产业园本次规划与苏州市生态环境管控要求相符。
[bookmark: _Toc31045]3环境质量现状
（1）环境空气质量现状
区域环境空气自动监测：根据《2023年太仓市环境质量状况公报》，太仓市城区空气质量二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物和一氧化碳均达标，年度评价指标均达到国家二级标准，臭氧年度评价指标未达到国家二级标准。根据太仓科教新城实验小学环境空气自动监测站点2024年全年监测均值数据，本区域为不达标区，不达标因子为PM2.5和O3。
现状补充监测：太仓市科技产业园现状监测各监测点位各项监测因子均达到相应环境质量标准或未检出。
变化趋势分析：2020年-2024年期间园区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳年均浓度整体呈下降趋势，均能达标；臭氧百分位数滑动平均值呈整体下降趋势，在2022年达最高浓度，之后有所下降，除2021年达到国家二级标准外，其余仍处于超标状态。
（2）地表水环境质量现状
现状监测：太仓市科技产业园范围内地表水总体水质较好，W1-W7监测断面及监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
变化趋势分析：2020-2024年园区内及周边各断面水质均可达到IV类水质目标，区域地表水环境整体较稳定。
（3）声环境质量现状
现状监测：太仓市科技产业园各类功能区的噪声测点均能达标，区内声环境功能区状况良好。
（4）地下水环境质量现状
现状监测：地下水各监测点各项指标均满足或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。
（5）土壤环境质量现状
现状监测：T1土壤环境质量均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第一类用地筛选值标准；T2~T4、T6土壤环境质量均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地筛选值标准，其中总氟化物满足《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T 4712-2024）第二类用地筛选值。T5点位土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。
（6）河流底泥环境质量现状
南郊污水处理厂排口处污染物浓度均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值限值。
（7）生态环境现状
项目所在地植被类型相对较少，主要为人工植被和农田植被。区域内野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物；规划区域内外河道较多，水生生物主要有淡水养殖的鲫鱼、鲢鱼、草鱼等普通鱼类，浮游动物、底栖动物和甲壳类动物；水生植物含沉水植物、浮叶植物、挺水植物和浮水植物。
[bookmark: _Toc28578]4环境影响预测结论
[bookmark: _Hlk55642365]（1）大气环境影响分析
通过对太仓市科技产业园及周边主要敏感点及区域大气环境的模拟，常规因子SO2、NO2、PM10采用AERMOD模型进行计算，规划近期和远期新增污染源的年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；叠加背景浓度后年平均质量浓度均符合环境质量标准。
特征因子非甲烷总烃、HCl、二甲苯、硫酸雾、氨采用导则推荐的AERMOD模型进行计算，新增污染源短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，且叠加后的短期浓度符合环境质量标准。
规划近期和远期PM2.5的年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。规划实施后区域PM2.5的k≤-20%，可判定规划实施后区域环境质量得到整体改善。
（2）水环境影响分析
园区规划生产废水及生活污水均排入南郊污水处理厂，污水厂正常运行时，污水排放不会引起浏河水质超标现象，且不会对浏河现有水质造成明显冲击，影响较小，事故排放时超标情况主要集中在污水排放混合过程段，超标河段长约4600m，事故排放将会增加浏河的污染负荷，降低区域河段水功能等级，进一步恶化水质环境，因此，项目建设单位及管理部门应当严格管理，确保达标排放，坚决杜绝尾水排放事故的发生。
（3）声环境影响分析
根据噪声预测，在道路旁无任何声阻碍物（如绿化带）的情况下，对照交通干线噪声质量标准，所有道路两侧20米范围内昼间未超过国家交通噪声标准，夜间超出范围为4.31~8.22dB(A)。道路两侧40米范围内昼间未超过国家交通噪声标准，夜间超出范围4.01~7.92dB(A)。按照规划，在主要道路两侧均将实行绿化工程，将在主要道路两侧建设10～50m宽的立体防护绿化带，这样就可降低交通噪声5~10dB(A)。如噪声降低10dB(A)，则昼、夜间所有道路两侧40m外声环境质量将全部达标。
（4）地下水环境环境影响分析
正常情况下，在采取分区域防渗后，入园企业生产及生活污水不会对区内地下水水质造成影响。通过典型情景预测地下水环境影响，在非正常工况下典型企业废液池发生污废水泄漏后迁移距离较小，因此污染物对周边的地下水环境影响较小，高浓度的污染物事故状态防护措施失效条件下，主要对废水排放处小范围内的地下水会产生一定影响。
（5）土壤环境环境影响分析
园区在正常情况下对土壤环境影响可接受。
（6）生态环境环境影响分析
园区通过合理的规划与建设能在很大程度上减轻不利影响，可以基本上保证生态环境质量不降低。
[bookmark: _Toc30823]5 规划方案综合论证
太仓市科技产业园本轮规划发展符合国家、江苏省、苏州市、太仓市等不同层次的相关文件的要求，且与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《太仓市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《太仓市国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划中空间定位要求相符。
本次规划的产业属于国家、省、市重点发展的先进制造业、战略性新兴产业，与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《〈长江三角洲区域一体化发展规划纲要>江苏实施方案》《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《太仓市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等产业发展要求相符。
根据环境影响预测评价结果，本规划实施后，太仓市科技产业园本轮规划的实施不会改变区域现状环境功能。本轮规划基础设施具有一定的环境合理性。
[bookmark: _Toc6708]6环境影响减缓措施
（1）大气环境影响减缓措施
推进大气污染物源头控制，严格控制企业生产工艺废气，按照“一厂一策”原则确定精准有效的减排措施，加强管控城市扬尘污染，强化移动源污染防治。
（2）地表水环境影响减缓措施
严格控制项目准入条件，加强入区企业内部废水管理，确保废水经处理达标后排入污水处理厂。
（3）固废污染减缓措施
加强固废的分类管理与处置，加强一般工业固废管理，大力推行清洁生产，发展循环经济，减少固体废物的产生量；加强危险废物的源头减量化，规划危险废物贮存设施的设置，强化园区内危险废物收集及处置管理，进一步提升园区危险废物管理水平。
（4）噪声影响减缓措施
加强工业企业噪声防治与管理，加强交通噪声防治与管理，加强施工噪声防治与管理。
（5）土壤环境影响减缓措施
加强工业企业土壤环境保护，完善园区层面土壤环境监测制度，对重点场地进行全过程管理，建立健全土壤环境质量信息库，同时加强园区内土壤污染风险防范能力建设。
（6）地下水环境影响减缓措施
加强源头污染控制，做好分区防渗，完善地下水环境污染监管措施及事故应急响应措施。

7
[bookmark: _Toc16748]7 公众参与方案
（1）公开环境信息的次数、内容、方式
本项目环境影响评价第一次信息发布于2025年3月27日在太仓市人民政府 (taicang.gov.cn)进行了项目第一次网络公示，对太仓市科技产业园开发建设规划的基本概况和环评的主要工作内容作了介绍。
本项目环境影响评价第二次信息将通过太仓市人民政府网站公开发布，对太仓市科技产业园开发建设规划的基本情况和环评的主要工作内容作进一步介绍，并同时链接公布本报告书征求意见稿。
第二次网上公示期间，同步以张贴公告和报纸公示的方式收集评价范围内的公众代表对本规划环境保护方面的意见和建议。
（2）征求公众意见的范围、次数、形式
公众参与的对象包括开发区涉及的环境敏感目标，公众可在网上公示期间向实施单位、评价机构发送电子邮件、传真和信函等方式发表意见。
[bookmark: _Toc8988]8 环境影响评价总结论
本规划区域具有一定的环境承载力，规划配套基础设施完善，能够满足太仓市科技产业园发展需求，规划实施对区域环境产生的影响较小，可确保区域生态空间管控得到强化，环境质量逐步得到改善。从环境保护的角度分析，在严格落实本报告提出的污染防治措施、生态保护措施、规划优化调整建议后，影响在可接受的范围内，不会降低区域环境功能，太仓市科技产业园依据本轮规划进行发展具备环境可行性。
[bookmark: _Toc16502]9 联系方式
（1）规划实施单位名称及联系方式
[bookmark: _GoBack]规划实施单位：太仓市城厢镇人民政府
地址： 太仓市太平南路76号
联系人：周健
电话：0512-53582119
电子邮箱：tccxhb@163.com
（2）承担环境影响评价工作单位名称及联系方式
规划环评单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
联系地址：苏州市高新区滨河路337号
联系人：余工
电子邮箱：ymy@njuae.cn
