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苏建函质〔2026〕12号

关于开展建筑工地环境整治提升行动的通知

各县级市（区）住建局（委），苏州工业园区规建委，各有关单位：

为深入推进城市精细化管理，持续改善大气环境质量，全面提升建筑工地文明施工水平，为相关国际会议承办工作营造良好的外部环境，市住建局决定开展建筑工地环境整治提升行动。现将有关事项通知如下：

一、工作目标

压实各方主体责任，全面整治建筑工地扬尘污染、围挡破损不洁、建筑垃圾杂乱、施工噪声扰民等问题，推动施工环境精细化、标准化管理，建立长效管控机制，切实改善建筑工地及周边生态环境，助力全市环境质量持续提升。

二、实施范围

全市在建房屋市政工程，重点强化城市重点路段、出入口周边工地，城市大型建设片区工地管控力度。
三、实施步骤
1.自查自纠阶段（1月至2月）。各地住建部门加强组织部署，督促所管辖区内在建项目结合春节假期停复工计划，重点针对扬尘污染防治“六个百分百”、建筑垃圾处置、施工噪声防治等内容进行自查。

2.集中整治阶段（3月至5月）。各地住建部门对照建筑工地环境整治提升检查用表（见附件）开展“体检”工作，做到日推进、周调度，综合运用约谈、通报、查处、结对帮扶等形式强化监管，确保各项工作落到实处。3月底取得阶段性成效，5月取得实质性提升。

3.长效巩固阶段（6月以后）。巩固整治成果，对长期性、反复性的问题，坚持攻坚克难、一抓到底；对整治成效好、举措办法优的形成可复制、可推广的长效工作机制。
四、整治重点
1.规范围挡管理。严格落实围挡高度标准，确保围挡坚实、连续、整洁、美观、顶面齐平。设置公益广告的，以单排白色雕刻字为主，内容体现社会主义核心价值观、中华美德、苏州人文等。及时清理围挡周边杂物、垃圾，杜绝占道堆放。

2.强化扬尘管控。全面落实工地周边全封闭围挡、裸土与物料堆放覆盖、土方开挖等湿法作业、路面与场地硬化、出入车辆有效清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。

3.整治场地环境。规范建筑垃圾分类堆放、密闭覆盖及清运台账。优化施工布局，采取隔声降噪设备、设施、工艺减少施工噪声。严格执行夜间施工许可制度，杜绝违规夜间施工扰民。

4.完善监控设施。根据建设规模按要求安装工地扬尘在线监测和远程视频在线监控设备，与主管部门平台联网并保持正常运行，精准管控扬尘、噪声污染。

五、工作要求
1.压实主体责任。建设单位履行首要责任，足额拨付扬尘防治费用并监督使用；施工单位落实主体责任，建立健全专项方案及岗位责任制；监理单位履行监理职责，对违规行为及时制止并上报，形成管控合力。

2.强化执法监督。各地住建部门组建专项整治工作小组，结合日常监督检查开展常态化“体检”，鼓励通过“一带一帽”智慧监管模块开展线上指导，建立问题、责任、整改“三张清单”，实行销号管理。对整改不力、拒不配合的单位，依法依规严肃处理并记录企业信用不良行为。

3.开展暗访暗查。市住建局将组织第三方每周开展无人机巡飞暗访，查找短板，及时交办，对存在薄弱的工地督促属地建立结对帮扶机制，推动工地环境管控措施长效常态落实到位。

4.营造浓厚氛围。通过工地宣传栏、专题培训等形式普及整治标准，公布监督举报电话，接受社会监督，形成企业自觉、部门监管、社会参与的良好氛围。

各地住建部门定期报送工作进展，每月25日前将当月工作进展报送市住建局质安处。

联系人：马俊杰；联系电话：65230932；邮箱：szzjzac@163.com。
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附件
建筑工地环境整治提升检查用表

项目名称:
	序号
	检查项
	检查情况

	
	
	符合
	不符合

	一、内业资料检查

	1
	制定扬尘防治专项施工方案并按要求进行审核备案
	
	

	2
	办理污水排入排水管网许可证并按要求接入城市污水管网排放污水
	
	

	3
	按要求建立房屋建筑市政工程扬尘防治专项档案，每周末汇总形成《监理单位扬尘污染防治检查情况周汇总表》
	
	

	4
	编制建筑垃圾减量化专项方案，注明施工现场建筑垃圾排放量（吨）；编制建筑垃圾（土方、泥浆等）处理方案并向城管部门报备
	
	

	5
	编制施工噪声污染防治实施方案
	
	

	二、实体检查

	6
	工地采取封闭围挡，高度符合要求，坚固整洁美观，按要求设置喷淋及公益广告
	
	

	7
	有效遮盖裸露干燥土、易产生扬尘的建筑材料和建筑垃圾，预拌砂浆搅拌设备四周设置全封闭围挡
	
	

	8
	主体结构施工产生的建筑垃圾采用封闭式管道运送到地面或装袋后用垂直升降机运送到地面，严禁高空抛物
	
	

	9
	施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地、材料加工区以及生活办公区地面硬化处理，并及时洒水降尘
	
	

	10
	开挖、破凿、切割等起尘作业时，就近设置雾炮或喷淋设施对准作业面实施喷淋降尘
	
	

	11
	除雨雪冰冻天气外，所有喷淋洒水设备双整点开启，每次开启时间不少于10分钟，保持场地湿润无干燥起尘土。
	
	

	12
	规模以上工程安装噪声、“泵吸式”扬尘在线监测设备并与生态环境主管部门联网
	
	

	13
	按要求安装视频监控设备，规模以上工程与建设行业主管部门联网
	
	

	14
	现场主要车辆出入口按要求设置滚轴式或立体式自动冲洗平台及沉淀池，车身、车轮及混凝土搅拌车出料口冲洗干净，定期清理沉淀池
	
	

	15
	现场按要求设置扬尘污染防治公示牌和今日扬尘管控措施公示牌
	
	

	16
	使用符合VOCs含量要求的涂料和胶粘剂，能够提供低（无）VOCs含量检测证明、抽测合格证明等
	
	

	17
	现场使用的非道路移动机械已完成环保信息编码登记并悬挂环保号牌
	
	

	18
	按规定配置生活垃圾分类收集容器，分类投放生活垃圾，禁止将建筑垃圾投放至生活垃圾收集容器
	
	

	19
	工程泥浆在施工现场固化后外运，餐厨和厕所污水按城管环卫部门要求处理，未发生污水、泥浆外泄或直排河湖、雨水管网及随意倾倒、抛洒现象
	　
	　

	20
	建筑垃圾（土方、泥浆）委托具有渣土运输资格的单位运输、按照规定对施工过程中产生土方、泥浆进行利用或者处置
	
	

	存在
问题
	


建设单位项目负责人：                             监理单位项目总监：
施工单位项目经理：
检查人员（不少于2名）：  
                                                  检查日期：       年    月     日
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