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太港环建〔2026〕3393号


关关于对太仓市帷幄包装材料有限公司
迁建1500万个塑料泡沫箱项目
环境影响报告表的批复

于对江苏苏州盈为科技（苏州）有限
公司110千伏用户接入工程环境影响
报告表的批复

太太仓市帷幄包装材料有限公司：
你公司报送的《太仓市帷幄包装材料有限公司迁建1500万个塑料泡沫箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况。该项目位于太仓港经济技术开发区浏家港新春路1号迁建至茜星路9号，建成后年产1500万个塑料泡沫箱。该项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会项目备案文件（备案证号：太港管备〔2026〕87号，项目代码2604-320555-89-01-433772）。
二、根据你公司委托太仓市坤利环境科技有限公司（统一社会信用代码：91320585MA270G852U）编制的《报告表》（项目编号：or0287，编制主持人：陈洪亮，职业资格证书编号：07353243507320345[image: ]）结论和技术评估报告（苏天河瀚源评估〔2026〕93号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区给排水管网。该项目冷却塔循环水定期经离子交换器去除盐分后回用，不得有生产废水排放；项目生活污水接管至太仓港区化工园区配套水质净化厂集中处理。
（二）该项目EPS（可发性聚丙乙烯）预发、熟化、成型过程产生的有机废气，经集气罩收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后由25米高排气筒DA001排放。
项目EPS（可发性聚苯乙烯）预发、熟化、成型过程产生的有组织非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯，无组织非甲烷总烃、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单），EPS（可发性聚苯乙烯）预发、熟化、成型过程产生的有组织臭气浓度，无组织苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。
（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。
（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对有机废气治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。
（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号文）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。
（七）按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
四、本项目无新增污染物排放总量，最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
仓港经济技术开发区经济发展服务所：
你单位报送的《江苏苏州盈为科技（苏州）有限公司110千伏用户接入工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况。该项目位于江苏省苏州市太仓市太仓港经济开发区浮桥镇。工程内容包括建设220kV九曲变~110kV盈为变110kV线路1回，线路路径总长约5.8km；拆除110kV双回架空线路路径长约0.4km，拆除杆塔3基。该项目已取得江苏省发展和改革委员会项目核准文件（核准证号：苏发改能源发〔2026〕393号，项目代码2604-320000-04-01-524955）。
二、根据你单位委托江苏玖清玖蓝环保科技有限公司（统一社会信用代码：91320105MA1MQU5T14）编制的《报告表》（项目编号：o929f4，编制主持人：左中艳，职业资格证书编号：03520250632000000049）结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0609号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。
（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。
五、你单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
六、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我委批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
七、如该项目所执行标准发生变化，应执行最新标准。
八、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。



太仓港经济技术开发区管理委员会
                                  2026年108月167日
































抄送：苏州市太仓生态环境局
太仓港经济技术开发区管理委员会                2026年108月167日印发
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